1. APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
2. CE Mark
3. FABRICANT ET MODELE
4. Tornatech Inc. Modelé JFA
5. COMPOSANTS OPERATIONELLE ET MÉTHODE DE DÉMARRAGE
6. Combine manuel et automatique
7. Sectionneur principale
8. Démarreur direct en ligne
9. Protecteur de moteur thermomagnétique
10. Transformateur avec 24V.CA au secondaire
11. BOITIER
12. IP55
13. INTERFACE OPÉRATEUR
14. Bouton poussoir type tactile et afficheur numérique DEL
15. Afficher les conditions de fonctionnement du moteur et des conditions de la pression
16. Être accessible sans ouvrir la porte du contrôleur.
17. INDICATIONS VISUELLES
18. DEL pour Départ manuel
19. DEL pour Départ Automatique
20. Surcharge moteur
21. Pression du système
22. Pression de départ
23. Pression d'arrêt
24. DEL pour pression du système supérieure à la pression d'arrêt
25. DEL pour pression du système entre pression départ et arrêt
26. DEL pour pression du système inférieure à la pression départ
27. Contrôleur en mode AUTO
28. Contrôleur en mode OFF
29. Compteur de départs
30. Totalisateur de temps de marche (heures / sans remise à zéro)
31. MINUTERIES
32. Temps de marche minimale
33. Départ séquentiel.
34. DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRESSION
35. Acier inoxydable
36. Opérationnel entre 0 et 600psi
37. Connexion externe