1. CERTIFICACIONES
2. CE Mark
3. FABRICANTE Y MODELO
4. Tornatech Inc. modelo JFY
5. COMPONENTES DE OPERACIÓN Y TIPO DE ARRANCADOR
6. Combinado manual y automático
7. Interruptor de desconexión
8. Arrancador estrella triángulo
9. Protector de motor termo-magnético
10. Transformador con 24 VCA secundario
11. GABINETE
12. IP55
13. OPERADOR INTERFAZ
14. Botones pulsadores tipo almohadilla táctil (touch pad) y una pantalla digital a LEDs
15. Mostrar las condiciones de operación del motor y las condiciones de las presiones
16. Deberá ser accesible totalmente sin tener que abrir la puerta del controlador.
17. INDICACIONES VISUALES
18. LED de motor en marcha manual
19. LED de motor en marcha automática
20. Sobrecarga del motor
21. Presión del sistema
22. Presión de arranque
23. Presión de paro
24. LED de presión del sistema por encima de la presión de paro
25. LED de presión del sistema entre la presión de paro y presión de arranque
26. LED de presión del sistema por debajo de la presión de arranque
27. Controlador en modo AUTOMATICO
28. Controlador en modo APAGADO
29. Contador d’arranque
30. Totalizador de tempo de marcha (horas / no reseteable)
31. TEMPORIZADORES
32. Periodo mínimo de marcha
33. Arranque en secuencia.
34. TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE ESTADO SÓLIDO
35. Acero inoxidable
36. Operacional de 0 a 600 psi
37. Conexión externa