1. APROBACIONES
2. UL508A
3. FABRICANTE Y MODELO
4. Tornatech Inc modelo JPLT
5. COMPONENTES DE OPERACIÓN Y TIPO DE ARRANCADOR
6. Combinado manual y automático
7. Interruptor de desconexión
8. Arrancador magnético del motor tipo-F sin fusibles
9. Pulsadores Manual-Apagado-Automático
10. Botones de navegación del MENÚ
11. GABINETE
12. NEMA 2
13. OPERADOR INTERFAZ
14. Pantalla digital alfanumérica de alta luminosidad
15. Mostrar las condiciones de operación del motor y las condiciones de las presiones
16. Deberá ser accesible totalmente sin tener que abrir la puerta del controlador.
17. INDICACIONES VISUALES
18. Posición Manual-Apagado-Automático
19. Presión del sistema
    1. Ajustable en PSI, BAR
20. Presión de paro y arranque
21. Motor en marcha por arranque manual
22. Motor en marcha por arranque automático
23. Sobrecarga del motor (ocurrida)
24. Contador de arranques de la bomba
25. Totalizador de tiempo de marcha (horas / no reiniciable)
26. Alarma audible
27. TEMPORIZADORES
28. Período mínimo de marcha
29. Arranque en secuencia
30. TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE ESTADO SÓLIDO
31. Acero inoxidable
32. Operacional de 0 a 600 psi
33. Conexión externa